曜尘新材料科技（上海）有限公司
YAOCHEN NEW MATERIAL TECHNOLOGY
Empowering Flexible Materials with Possibility

产品技术说明书  TECHNICAL DATA SHEET
产品名称：YC-BLF-76　热塑性丙烯酸树脂（固体·粉/粒状）
◆  产品描述
热塑性/功能性丙烯酸树脂，使用时按需溶解于合适溶剂配制成溶液；
产品特性与用途：防护涂料/水泥密封/无缝地板/木器漆。
◆  物理性能
	外观
	白色至微黄粉状/粒状颗粒

	化学组成
	丙烯酸酯共聚物（热塑性）

	分子量 Mw
	105000

	玻璃化温度 Tg
	61

	酸值 (mgKOH/g)
	8


◆  溶解性与相容性
溶于酯类、酮类、芳香烃等常用有机溶剂，不溶于水；
与NC、CAB等纤维素树脂及常用助剂相容性良好（建议小试确认）。
◆  应用领域
防护涂料/水泥密封/无缝地板/木器漆
使用前请小试确认与体系树脂、助剂及溶剂的相容性，再确定正式配方。
◆  包装与储存
包装：25kg 编织袋/纸板桶（或按客户要求）
储存：保存于阴凉、干燥、通风处，远离火种热源；使用前搅拌均匀。保质期见包装标识。
◆  业务联系
曜尘新材料科技（上海）有限公司
联系人：祁磊磊　电话：18621528861
地址：上海市松江区文翔东路58号5幢
曜尘新材料科技（上海）有限公司 · www.yaochengroup.com
免责声明：本资料基于我们目前的知识与经验编制，仅供客户参考。产品的应用条件与方式非我们所能控制，曜尘新材料科技（上海）有限公司不对其在特定用途中的适用性作出担保，亦不承担因不当使用本产品而产生的一切责任。使用前请务必阅读产品安全技术说明书（MSDS）。
