化学品安全技术说明书
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产品名称：广告喷绘表处剂32191+
修订日期：2025年7月1日　　最初编制日期：2025年7月1日
按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制　　MSDS 编号：RCN150801　　版本：2.0
◆  第一项　化学品及企业标识
化学品中文名称：表面处理剂，为一种涂料
型号：广告喷绘表处剂32191+
供应商名称：曜尘新材料科技 (上海) 有限公司
地址：上海市松江区文翔东路58号5幢401室
技术说明书版本：2025年7月1日
资料部门：安全，健康和环境保护部门
紧急电话：+8615900447637
◆  第二项　危险性概述
GHS 危险性类别
根据标准 EC 1272/2008 归类，属：
GHS02 火焰　H225 高度易燃液体和蒸气
GHS08 健康危险　H360D 可能会对未出生的婴儿造成损害
GHS07　H319 刺激眼睛　H336 气味可能引起瞌睡或者头晕。
标签要素：本产品根据化学物质分类及标记全球协调制度(GHS)进行了分类及标记
警示词：危险
危险性说明：易燃液体和蒸气，引起眼睛刺激，可能引起昏睡或眩晕。
健康危害：
吸入：可经肺部吸收，出现倦睡或眩晕，
食入：吞咽有害
眼睛：引起严重的眼睛刺激
慢性影响：长期或反复过量接触，可能损害生育力或胎儿
预防措施：
远离热源、火花、明火、热表面。使用不产生火花的工具作业。保持容器密闭。
采取防静电措施，容器和接收设备接地。
戴防护手套、防护眼罩、防护面具。
禁止排入环境。
事故响应：
若皮肤(或头发)沾染，立即脱去/脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤/淋浴。
若进入眼睛，用水小心冲洗几分钟。如戴隐型眼镜并可方便地取出，立即取出隐型眼镜，用水小心冲洗眼睛。
若不慎食入，催吐，并立即就医。
火灾时，用干粉、泡沫、二氧化碳灭火。
按照本地/地区/国家/国际规例处理内含物/容器。
其它危害：
PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 及 vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质)评价结果
PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质)：不适用
vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质)：不适用
◆  第三项　成分组成
化学特性：混合物
危险品含量组成如下：
	化学名称
	含量%
	成分编号CAS

	甲乙酮(丁酮)
	63-70
	78-93-3

	亚克力树脂
	10-12
	9010-75-7

	乙酸乙酯
	15-25
	141-78-6


◆  第四项　急救措施
急救：
吸入过量后：将吸入人员安置至空气流通处并保持安静。万一病人不清醒时，请保持病人平稳的侧躺以便转移。
皮肤接触后：马上用水和肥皂进行彻底的冲洗。如皮肤疼痛立即就医。
眼睛接触后：在流动的水下冲洗眼睛。保护未受伤的眼睛。并立即就医。
误食后：催吐，立即就医
◆  第五项　消防措施
适用的灭火介质：
二氧化碳，干粉和喷水雾。火势较大时使用水喷雾或者耐酒精泡沫。
不适用的灭火方式：
喷射水流。
消防人员灭火时，需配带呼吸保护装置/防毒面具、消防服。
◆  第六项　泄露应急处理
人员的安全防护：
穿戴保护装备，让未受到保护的人员离开
环境保护措施：
不要让其进入下水管道/地下水
防止泄露/清洁的措施：
小量泄露：尽量将泄露液体收集到密闭容器中，用棉布、沙土等吸收、转移。
大量泄露：构筑围堤或挖坑收容。封闭排水管道。用液体粘合材料吸收 (沙粒，硅藻土，酸性粘合剂，通用粘合剂，锯屑)，回收或转移至废物处理场所。
消除所有点火源。
其它参照部分：
有关安全处理的资料请参阅第七项。
有关个人保护装备的资料请参阅第八项。
有关弃置的资料请参阅第十三项。
◆  第七项　操作处置与储存
操作处置：
确保工作间有良好的通风排气装置。
防静电。
使用不产生火花的工具作业。
提供呼吸保护装置。
远离火种、热源。
禁止在操作场所饮食。
配备相应数量和品种的消防器材及泄露应急处理设备。
储存：
地板需耐溶剂且密封。
储存在阴凉、干燥、通风的仓库内。
远离食品、火种。
库房安装避雷设备。
容器密封。
使用不产生火花的工具作业。
配备相应数量和品种的消防器材及泄露应急处理设备。
◆  第八项　接触控制和个体保护
	组分名称
	标准来源
	类型
	标准值
	备注

	甲乙酮
	IOELV (EU)
	短期值
	900 mg/m³, / 300 ppm
	

	
	
	长期值
	600 mg/m³, / 200 ppm
	

	乙酸乙酯
	IOELV (EU)
	短期值
	208 mg/m³, / 50 ppm
	

	
	
	长期值
	83 mg/m³, / 20 ppm
	


最高容许浓度：未确定的
工程控制：车间内加强通风，工作需穿戴防护用品。
个人防护装备：
- 一般保护和卫生措施：
远离食品，饮料和饲料。
立即除去弄脏和被污染的衣物。
休息前和工作完成后清洗双手。
单独放置防护用品。避免眼睛和皮肤接触原料。
- 呼吸系统防护：
短时间内接触可使用过滤式防护装置。
如果长时间深度接触则需配戴独立的呼吸保护装置。
- 眼面保护：
戴化学安全防护眼镜
- 手的防护：
戴手套。材料需具有无渗透性，并且要耐化学溶剂和腐蚀的手套。
因为该产品是由很多材料配制而成，手套材料的抵抗力并不可预计。所以，必须在使用之前进行检查。
- 皮肤和身体防护：
穿着耐溶剂的保护性工作服。
◆  第九项　物理及化学特性
物质状态：　液体
颜色：　透明
气味：　溶剂特征气味
熔点：　未确定的
沸点：　79℃
闪点：　-4℃
点燃温度：　440℃
自燃：　产品无自燃
爆炸危险：　产品无爆炸。但是可能形成爆炸空气/蒸汽混合物
爆炸上限：　16.0 Vol %
爆炸下限：　1.8 Vol %
蒸气压力 (20℃)：　105 hPa
密度：　未确定的
松密度：　不适用
水中溶解度：　不溶于水或者难溶于水
粘度 20 摄氏度时：　未确定的
溶剂分离测试：　< 3 %
固体含量：　15%
◆  第十项　稳定性和反应性
稳定性：稳定，按照要求使用不会产生分解
有可能的有害反应：与酸、碱、氧化剂混合时可能产生反应
有害分解物质：一氧化碳，二氧化碳，氧化氮，氯化氢
◆  第十一项　毒理学资料
	组分
	测试项目
	结果

	丁酮
	口腔 LD50
	3300 mg/Kg (鼠)

	丁酮
	皮肤 LD50
	5000 mg/Kg (兔)

	乙酸乙酯
	口腔 LD50
	3500 mg/Kg (鼠)

	乙酸乙酯
	皮肤 LD50
	5700 mg/Kg (兔)

	乙酸乙酯
	吸入 LC50/4h
	9400 mg/L (鼠)


低毒。
和皮肤接触时无刺激；
与眼睛接触时有刺激感觉；
没有已知的过敏现象
◆  第十二项　生态学信息
对于水有轻微危害，等级 1，不允许本品接触地下水，污水系统等
◆  第十三项　废弃处置
废弃处置前应参阅国家和地方有关法规。
废弃化学品：如不能回收利用，需遵照有关危险废物处理条例，将产品放入焚化炉内焚烧处理。不能与家居垃圾一起丢弃，不可进入污水系统。
包装：彻底清空包装内的原料。在进行了全面和正确的清洁后可以循环使用。清洗液应该进行无害化处理。
如果不能完全清洁，则需同产品一样的方法来处置。
◆  第十四项　运输信息
联合国危险货物编号(UN 号)：1263
联合国危险性分类：3
海运等级：3
包装类别：II
包装标志：易燃液体
包装方法：200L 塑料桶，200L 铁桶
运输注意事项：严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。
◆  第十五项　法规信息
《危险化学品安全管理条例》(国务院令第591号，2011年3月2日发布)针对危险化学品的安全生产、使用、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定。
◆  第十六项　其他资料
这一资料是基于目前我们的知识，然而，并不能构成对任何产品特性的担保并且不建立一个法律上有效的合同关系。
相关 GHS 危险类别短语：
H225　高度易燃液体和蒸气
H360D　可能会对未出生的婴儿造成损害
H319　刺激眼睛
H336　气味可能引起瞌睡或者头晕。
缩略语和首字母缩写：
GHS：Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals，全球化学品统一分类和标签制度。
LC50：Lethal concentration，50 percent，半数致死浓度。
LD50：Lethal dose，50 percent，半数致死量。
培训信息：
根据需要，对员工进行安全培训，对操作、使用进行培训。
出具 MSDS 的部门：SHE (安全，健康和环境保护部门)
联络人：Bruce
免责声明：
本 MSDS 的信息仅适用于所指定的产品，除非特别指明，对于本产品与其他物质的混合等情况不适用。
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免责声明：本资料基于我们目前的知识与经验编制，仅供客户参考。产品的应用条件与方式非我们所能控制，曜尘新材料科技（上海）有限公司不对其在特定用途中的适用性作出担保，亦不承担因不当使用本产品而产生的一切责任。使用前请务必阅读产品安全技术说明书（MSDS）。
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