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◆  第一项　化学品及企业标识
化学品中文名称：表面处理剂，为一种涂料
型号：水性亚克力表处剂W33908
供应商名称：曜尘新材料科技 (上海) 有限公司
地址：上海市松江区文翔东路58号5幢401室
技术说明书版本：2025年7月1日
资料部门：安全，健康和环境保护部门
紧急电话：+8615900447637
◆  第二项　危险性概述
GHS 危险性类别
根据 GB 30000 系列标准及 EC 1272/2008 判定，本产品为水性涂料，不易燃，未被列为危险物质，不属于 GHS 分类。
标签要素：无 GHS 标签。
警示词：无
危险性说明：本品为水性体系，不易燃。避免接触眼睛；如不慎接触，用水冲洗。
预防措施：远离儿童；使用后密封保存；避免冻存。
事故响应：若进入眼睛，用水小心冲洗几分钟，如有不适立即就医。
其它危害：PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 及 vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质) 评价结果
PBT：不适用　　vPvB：不适用
◆  第三项　成分组成
化学特性：混合物
危险品含量组成如下：
	化学名称
	含量%
	成分编号CAS

	水
	60-80
	7732-18-5

	丙烯酸树脂（水性分散体）
	20-35
	不适用（聚合物）

	助剂
	1-5
	不适用


◆  第四项　急救措施
急救：
吸入过量后：将吸入人员安置至空气流通处并保持安静。万一病人不清醒时，请保持病人平稳的侧躺以便转移。
皮肤接触后：马上用水和肥皂进行彻底的冲洗。如皮肤疼痛立即就医。
眼睛接触后：在流动的水下冲洗眼睛。保护未受伤的眼睛。并立即就医。
误食后：催吐，立即就医
◆  第五项　消防措施
适用的灭火介质：本产品不易燃，可按周围火源选择灭火介质（水、干粉、泡沫、二氧化碳均可）。
不适用的灭火方式：无特殊限制。
消防人员灭火时，需配带呼吸保护装置/防毒面具、消防服。
◆  第六项　泄露应急处理
人员的安全防护：
穿戴保护装备，让未受到保护的人员离开
环境保护措施：
不要让其进入下水管道/地下水
防止泄露/清洁的措施：
小量泄露：尽量将泄露液体收集到密闭容器中，用棉布、沙土等吸收、转移。
大量泄露：构筑围堤或挖坑收容。封闭排水管道。用液体粘合材料吸收 (沙粒，硅藻土，酸性粘合剂，通用粘合剂，锯屑)，回收或转移至废物处理场所。
（水性产品无挥发性溶剂，但仍应避免污染水源。）
其它参照部分：
有关安全处理的资料请参阅第七项。
有关个人保护装备的资料请参阅第八项。
有关弃置的资料请参阅第十三项。
◆  第七项　操作处置与储存
操作处置：确保工作间有良好的通风；操作后清洗双手；禁止在操作场所饮食。
储存：储存在阴凉、干燥、通风的仓库内，防冻（0°C 以上）；容器密封。
◆  第八项　接触控制和个体保护
	组分名称
	标准来源
	类型
	标准值
	备注

	不适用
	
	
	
	


最高容许浓度：未确定的
工程控制：车间内加强通风，工作需穿戴防护用品。
个人防护装备：
- 一般保护和卫生措施：
远离食品，饮料和饲料。
立即除去弄脏和被污染的衣物。
休息前和工作完成后清洗双手。
单独放置防护用品。避免眼睛和皮肤接触原料。
- 呼吸系统防护：
一般无需特殊呼吸防护，保持通风即可。
- 眼面保护：
戴化学安全防护眼镜
- 手的防护：
戴一般防护手套。
- 皮肤和身体防护：
穿着一般工作服。
◆  第九项　物理及化学特性
物质状态：　液体
颜色：　乳白色
气味：　轻微气味
熔点：　0℃
沸点：　100℃
闪点：　不适用（水性，不易燃）
点燃温度：　不适用
自燃：　产品无自燃
爆炸危险：　产品无爆炸
爆炸上限：　不适用
爆炸下限：　不适用
蒸气压力 (20℃)：　不适用
密度：　约 1.0 g/cm³
松密度：　不适用
水中溶解度：　可与水混溶
粘度 20 摄氏度时：　未确定的
溶剂分离测试：　不适用
固体含量：　20%
◆  第十项　稳定性和反应性
稳定性：稳定，按照要求使用不会产生分解
有可能的有害反应：在极端条件下（冻结/高温）可能破乳分层
有害分解物质：一氧化碳，二氧化碳，氧化氮，氯化氢
◆  第十一项　毒理学资料
急性毒性：未确定的。本品水性体系低毒。
和皮肤接触时无刺激；与眼睛接触时可能有轻微刺激感觉；没有已知的过敏现象
低毒。
和皮肤接触时无刺激；
与眼睛接触时有刺激感觉；
没有已知的过敏现象
◆  第十二项　生态学信息
本品为水性体系，对水环境危害较低；仍不允许本品大量进入地下水、污水系统等。
◆  第十三项　废弃处置
废弃处置前应参阅国家和地方有关法规。
废弃化学品：如不能回收利用，需遵照有关废物处理条例处置，不可进入污水系统。
包装：彻底清空包装内的原料。在进行了全面和正确的清洁后可以循环使用。清洗液应该进行无害化处理。
如果不能完全清洁，则需同产品一样的方法来处置。
◆  第十四项　运输信息
联合国危险货物编号(UN 号)：不适用
联合国危险性分类：不适用
海运等级：不适用
包装类别：不适用
包装标志：非危险品
包装方法：200L 塑料桶，50L 塑料桶
运输注意事项：防冻、防曝晒、防雨淋。
◆  第十五项　法规信息
《危险化学品安全管理条例》(国务院令第591号，2011年3月2日发布)针对危险化学品的安全生产、使用、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定。
◆  第十六项　其他资料
这一资料是基于目前我们的知识，然而，并不能构成对任何产品特性的担保并且不建立一个法律上有效的合同关系。
缩略语和首字母缩写：
GHS：Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals，全球化学品统一分类和标签制度。
LC50：Lethal concentration，50 percent，半数致死浓度。
LD50：Lethal dose，50 percent，半数致死量。
培训信息：
根据需要，对员工进行安全培训，对操作、使用进行培训。
出具 MSDS 的部门：SHE (安全，健康和环境保护部门)
联络人：Bruce
免责声明：
本 MSDS 的信息仅适用于所指定的产品，除非特别指明，对于本产品与其他物质的混合等情况不适用。
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免责声明：本资料基于我们目前的知识与经验编制，仅供客户参考。产品的应用条件与方式非我们所能控制，曜尘新材料科技（上海）有限公司不对其在特定用途中的适用性作出担保，亦不承担因不当使用本产品而产生的一切责任。使用前请务必阅读产品安全技术说明书（MSDS）。
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