化学品安全技术说明书
SAFETY DATA SHEET

产品名称：YC-HA-8408　羟基丙烯酸树脂溶液（75±2）
修订日期：2026年10月24日　　最初编制日期：2026年10月24日
按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制　　版本：1.0
◆  第一项　化学品及企业标识
化学品中文名称：羟基丙烯酸树脂溶液（75±2）
型号：YC-HA-8408
供应商名称：曜尘新材料科技（上海）有限公司
地址：上海市松江区文翔东路58号5幢401室
联系人：祁磊磊　电话：18621528861
技术说明书版本：2026年10月24日
资料部门：安全，健康和环境保护部门
紧急电话：+8615900447637
◆  第二项　危险性概述
GHS 危险性类别
根据 GB 30000 系列标准及 EC 1272/2008 判定，本产品含有机溶剂，属易燃液体：
GHS02 火焰　H226 易燃液体和蒸气
GHS07　H319 刺激眼睛　H336 气味可能引起瞌睡或者头晕。
警示词：警告
危险性说明：易燃液体和蒸气，引起眼睛刺激，可能引起昏睡或眩晕。
预防措施：远离热源、火花、明火、热表面；保持容器密闭；采取防静电措施；戴防护手套、防护眼罩；禁止排入环境。
事故响应：若皮肤(或头发)沾染，立即脱去所有沾染的衣服，用水清洗皮肤/淋浴；若进入眼睛，用水小心冲洗几分钟，如有不适立即就医；火灾时用干粉、泡沫、二氧化碳灭火。
其它危害：PBT 及 vPvB 评价结果：不适用
◆  第三项　成分组成
化学特性：混合物
	化学名称
	含量%
	成分编号CAS

	丙烯酸树脂（聚合物）
	75±2
	不适用（聚合物）

	丙二醇甲醚醋酸酯 (PMA)
	10-30
	108-65-6

	甲苯
	10-30
	108-88-3

	二甲苯
	10-30
	1330-20-7


◆  第四项　急救措施
吸入过量后：将吸入人员安置至空气流通处并保持安静。
皮肤接触后：马上用水和肥皂进行彻底的冲洗。如皮肤疼痛立即就医。
眼睛接触后：在流动的水下冲洗眼睛。保护未受伤的眼睛。并立即就医。
误食后：不要催吐，立即就医。
◆  第五项　消防措施
适用的灭火介质：二氧化碳，干粉和喷水雾。火势较大时使用水喷雾或者耐酒精泡沫。
不适用的灭火方式：喷射水流。
消防人员灭火时，需配带呼吸保护装置/防毒面具、消防服。
◆  第六项　泄露应急处理
人员的安全防护：穿戴保护装备，让未受到保护的人员离开；消除所有点火源。
环境保护措施：不要让其进入下水管道/地下水。
防止泄露/清洁的措施：小量泄露用棉布、沙土等吸收、转移并收集到密闭容器；大量泄露构筑围堤收容，回收或转移至废物处理场所。
其它参照部分：安全处理参阅第七项；个人防护参阅第八项；弃置参阅第十三项。
◆  第七项　操作处置与储存
操作处置：确保工作间有良好的通风排气装置；防静电；使用不产生火花的工具；远离火种、热源；禁止在操作场所饮食。
储存：储存在阴凉、干燥、通风的仓库内；远离食品、火种；容器密封。
◆  第八项　接触控制和个体保护
最高容许浓度：未确定的
工程控制：车间内加强通风，工作需穿戴防护用品。
- 呼吸系统防护：短时间内接触可使用过滤式防护装置。
- 眼面保护：戴化学安全防护眼镜
- 手的防护：戴耐化学溶剂手套。
- 皮肤和身体防护：穿着耐溶剂的保护性工作服。
◆  第九项　物理及化学特性
物质状态：　液体
颜色：　透明至微黄
气味：　溶剂特征气味
沸点：　未确定的
闪点：　未确定的（含易燃溶剂）
爆炸危险：　可能形成爆炸性空气/蒸汽混合物
蒸气压力 (20℃)：　未确定的
密度：　未确定的
水中溶解度：　不溶于水或者难溶于水
固含量：　75±2
◆  第十项　稳定性和反应性
稳定性：稳定，按照要求使用不会产生分解
有可能的有害反应：与强氧化剂、酸、碱混合时可能产生反应
有害分解物质：一氧化碳，二氧化碳
◆  第十一项　毒理学资料
急性毒性：低毒，未确定的。
和皮肤接触时无刺激；与眼睛接触时可能有轻微刺激感觉；没有已知的过敏现象。
◆  第十二项　生态学信息
对于水有轻微危害，等级 1，不允许本品接触地下水，污水系统等。
◆  第十三项　废弃处置
废弃处置前应参阅国家和地方有关法规。
废弃化学品：如不能回收利用，需遵照有关废物处理条例处置，不可进入污水系统。
包装：彻底清空包装内的原料，在进行了全面和正确的清洁后可以循环使用。
◆  第十四项　运输信息
联合国危险货物编号(UN 号)：1263
联合国危险性分类：3　　海运等级：3　　包装类别：III（按闪点确认）
包装标志：易燃液体
运输注意事项：严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。运输途中防曝晒、防高温、防雨淋。
◆  第十五项　法规信息
《危险化学品安全管理条例》(国务院令第591号)针对危险化学品的安全生产、使用、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定。
◆  第十六项　其他资料
这一资料是基于目前我们的知识，然而，并不能构成对任何产品特性的担保并且不建立一个法律上有效的合同关系。
出具 MSDS 的部门：SHE (安全，健康和环境保护部门)
联络人：祁磊磊（Bruce）　电话：18621528861
曜尘新材料科技（上海）有限公司　地址：上海市松江区文翔东路58号5幢
免责声明：本 MSDS 的信息仅适用于所指定的产品，除非特别指明，对于本产品与其他物质的混合等情况不适用。本资料基于我们目前的知识与经验编制，仅供客户参考，曜尘新材料科技（上海）有限公司不对其在特定用途中的适用性作出担保。
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免责声明：本资料基于我们目前的知识与经验编制，仅供客户参考。产品的应用条件与方式非我们所能控制，曜尘新材料科技（上海）有限公司不对其在特定用途中的适用性作出担保，亦不承担因不当使用本产品而产生的一切责任。使用前请务必阅读产品安全技术说明书（MSDS）。
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